(module THH-PLCC-44_16.6x16.6mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5EB945BB)
  (descr "Winslow Adaptics W9303 44 Pin Through-Board PLCC Plug https://www.warwickts.com/4303/W9303-44-Way-PLCC-Plug")
  (tags "PLCC LCC")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP-44_16.6x16.6mm_P1.27mm (at 0.508 11.938) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8 -6.35) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8 -5.08) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -8 -3.81) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -8 -2.54) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -8 -1.27) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -8 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -8 1.27) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -8 2.54) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -8 3.81) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -8 5.08) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -8 6.35) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -6.35 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -5.08 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -3.81 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -2.54 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -1.27 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 1.27 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 2.54 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 3.81 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 5.08 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 6.35 8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 8 6.35) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 8 5.08) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 8 3.81) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 8 2.54) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 8 1.27) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 8 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 8 -1.27) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 8 -2.54) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 8 -3.81) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 8 -5.08) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 8 -6.35) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 6.35 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 5.08 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 3.81 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 2.54 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 1.27 -8) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_LCC.3dshapes/PLCC-44_16.6x16.6mm_P1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
